AML-30 Power injector + Amplifier

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RF-in protect 2pcs | GBLC03(C) |  |
| CM choke 3pcs | 74930000 | 732-74930000CT-ND |
| Zener protect | SMAJ11A | SMAJ11A-FDICT-ND |
| Fuse | 0ZCK0020FF2G | 507-1811-1-ND |
| LED 3 mm Green |  |  |
| LED 3mm Red |  |  |
| AD8099 | AD8099ACPZ-REEL7 | AD8099ACPZ-REEL7CT-ND |
| Wire Rope | RG-174 | 1/16" 16 feet, 5m |

Resistors

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1k 0603 1pcs |  |  |
| 49R 1206 2pcs |  |  |
| 10k 0603 2pcs |  |  |
| 25R 0603 3pcs |  |  |
| 50R 0603  100R 0603  200R 0603  499R 0603 |  |  |
|  |  |  |

Capacitors

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 0.1uF 0603 8pcs | CL21B104MBCNNNC | 1276-2450-1-ND |
| 120pF 0603 2pcs | C0603C121J5GACTU | 399-1062-1-ND |
| 75pF 0603 2pcs | 0603N750J500CT | 1292-1545-1-ND |
| 22pF 0603 |  |  |
| 1uF 0603 6pcs | CL10B105KO8NNNC | 1276-1019-1-ND |
| 200pF 0603 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 270nH 0603 1 | AISC-0603-R27G-TCT-ND |  |
| 470nH 0603 1 | AISC-0603F-R47J-T | 535-AISC-0603F-R47J-TCT-ND |
|  |  |  |